**BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT**

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2022

**Kính gửi: VIỆN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

- Tên nhà thầu: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

- Tên dự án: Nâng cấp công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Long

- Tên gói thầu: Gói số 2: Phát triển các hệ thống thông tin chuyên ngành đặc thù và nâng cấp trang tin Đảng bộ tỉnh thành cổng thông tin Đảng bộ tỉnh

- Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ngày tháng 11 năm 2023

1. **Giới thiệu chung về dự án, gói thầu**

- Tên dự án: Nâng cấp công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Long

- Tên gói thầu: Gói số 2: Phát triển các hệ thống thông tin chuyên ngành đặc thù và nâng cấp trang tin Đảng bộ tỉnh thành cổng thông tin Đảng bộ tỉnh

- Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long.

- Bên mời thầu: Viện Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Thời gian thực hiện hợp đồng**: 120 ngày** kể từ khi hợp đồng có hiệu lực - có tính đến điều kiện thời tiết và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

1. **Yêu cầu về kỹ thuật**

# **PHẦN MỀM HỆ THỐNG PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ VNPT-ECABINET**

* + 1. **Danh mục, thông số kỹ thuật**

| **STT** | **Chức năng** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Mức đánh giá** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đạt** | **Tài liệu tham chiếu** | |
| **1** | **Máy tính bảng (Thiết bị họp 25 đại biểu và 02 Quản trị)** | |  |  | |
|  | Tên thiết bị | Ipad Pro 11 | Đáp ứng | Tham khảo tài liệu *“Tai lieu ky thuat (Catalogue) Ipad Pro11 M11-Apple”* | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công nghệ màn hình | Liquid Retina |
| Độ phân giải | 1668 x 2388 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 120 Hz |
| Hệ điều hành | iPadOS 14 |
| Chip xử lý (CPU) | 08 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | GPU 08 nhân |
| Bộ nhớ & Lưu trữ RAM | 08 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Camera sau . Độ phân giải | 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR |
| Camera trước Độ phân giải | 12 MP |
| Dung lượng pin | 28.65 Wh (~ 7538 mAh) |
| **2** | **Thiết bị thu phát sóng indoor wifi** | |  |  | |
|  | Tên thiết bị | cnPilot ™ E410 Indoor 802.11ac wave 2 dual band 2x2 Indoor access point | Đáp ứng | Tham khảo tài liệu “*Tai lieu ky thuat (Catalogue) - wifi access Points cnPilot\_e410”* | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Băng tần hoạt động | 2.4GHz: 2400-2484 MHz ; 5GHz: 5150-5850 MHz |
| Số lượng user truy nhập cùng lúc | 256 user cùng lúc trên 2 băng tần |
| Chức năng meshing và fast roaming | giúp kết nối liên tục và không điểm chết khi dùng chung 1 SSID trong toàn khu vưc |
| Khoảng cách phát | 180m |
|  | Dùng Server Offline để quản lý nội bộ AP mà không phụ thuộc vào internet và Cloud Controller. Tăng độ bảo mật cho hệ thống |
| **3** | **Phần mềm hệ thống phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet** | |  | |  |
|  | Phân hệ Chức năng chung của hệ thống | Quản trị các chức năng chung của hệ thống như đăng nhập, đăng xuất và quản lý thông tin cá nhân của user | Đáp ứng |  | |
| Phân hệ Quản trị hệ thống | Chức năng cho phép quản lý các đơn vị độc lập, quản lý các thông tin nhân viên quản trị, thực hiện cấu hình các tham số hệ thống, quản lý các tài khoản đã xóa và quản lý giao diện mức hệ thống |